Procédure d’installation Raspberry

Partie Hardware

Formatage carte micro-SD (SD Card Formatter)  
lien : <https://www.sdcard.org/downloads/formatter/>

Téléchargement Image Système Raspbian (Version Desktop de préférence)  
lien : <https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>

Ecrire l’image Système sur la carte SD :

* Installer de Win32DiskImager.exe et lancer  
  lien : <https://win32diskimager.download/>
* Choisir l’image système Raspbian et la carte SD
* Write

Insérer la carte Micro-SD dans la Raspberry + réaliser le câblage I2C

Alimenter la Raspberry

Partie Software

Se connecter :

* Nom d’utilisateur par défaut : **pi**
* Mot de passe par défaut : **raspberry** (Attention clavier QWERTY raspberry = rqspberry)

Changer le clavier en AZERTY :

* Aller dans l’invité de commande
* Ecrire la commande **sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration**
* Conserver le choix par défaut « Generic 105-Key (Intl) PC » puis « Ok »
* Sélectionner le choix « French » puis « Ok »
* Sélectionner le clavier « The default for the keyboard layout » puis « Ok »
* Sélectionner le choix « No compose key » puis « Ok »
* Terminer la configuration par « Finish »
* Ecrire la commande **sudo shutdown -r now** (Pour redémarrer de la Raspberry)

Changer le mot de passe :

* Aller dans l’invité de commande
* Ecrire la commande **sudo raspi-config**
* Sélectionner « Change User Password » puis « Ok »
* Choisir son nouveau mot de passe puis « Ok »

Se connecter au Wifi :

* Ecrire la commande **sudo raspi-config**
* Sélectionner « Network Option » puis « Wi-fi »
* Entrer le SSID (nom du réseau) puis le mdp de la Wifi
* Sélectionner « Localisation Options » puis « Change Wifi Country »
* Dans la liste choisir « France » puis « Ok »
* Terminer la configuration par « Finish »

Mettre à jour la Raspberry :

* Ecrire la commande **sudo apt-get update**
* Ecrire la commande **sudo apt-get upgrade** puis **y** pour valider

Création d’une IP fixe (@192.168.0.10) :

* Ecrire la commande **sudo nano /etc/dhcpcd.conf** (Pour modifier le fichier dhcpcd.conf)
* Supprimer tout son contenu et le remplacer par :

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

* CTRL + O pour sauvegarder, ENTRER pour valider puis CTRL + X pour quitter
* Ecrire la commande **sudo shutdown -r now** (Pour redémarrer de la Raspberry)
* Ecrire la commande **ifconfig** (Pour vérifier les changements) :

Une image contenant capture d’écran, ordinateur

Description générée automatiquement

Activer l’i2c :

* Ecrire la commande **sudo raspi-config**
* Sélectionner « Interfacing Options »
* Sélectionner l’option (P5) I2C puis « Yes » pour activer
* Ecrire la commande **sudo apt-get install i2c-tools** (Pour installer les outils de gestion i2c)
* Ecrire la commande **sudo shutdown -r now** (Pour redémarrer de la Raspberry)
* Ecrire la commande **ls -l /dev/i2c\*** (Permet de vérifier l’activation i2c et identifier les bus i2c)

Pour communiquer avec l’Arduino :

* Ecrire la commande **i2cdetect -y 1** (Pour détecter les esclaves sur le bus)
* Ecrire la commande **sudo apt-get install python-smbus** (Pour installer le support i2c pour scripts Python)

Lancer le programme au démarrage de la raspberry :

* Insérer le programme example.py dans /home/pi/
* Ecrire la commande **sudo nano /etc/rc.local** (Pour modifier le fichier rc.local)
* Chercher la ligne *« exit 0 »* et la modifier par «***/usr/bin/python2.7 /home/pi/example.py &****»*

*Optionnel :*

Pour tester le réseau (speedtest) :

* Ecrire la commande **sudo apt-get install python3-pip** (Pour installer pip)
* Ecrire la commande **sudo pip3 install speedtest-cli** (Pour installer speedtest)
* Ecrire la commande **speedtest-cli --simple** (Pour lancer speedtest)

Pour activer le SSH :

* Ecrire la commande **sudo touch /boot/ssh** (Pour créer un fichier ssh)
* Ecrire la commande **sudo shutdown -r now** (Pour redémarrer de la Raspberry)

Pour accéder à la Raspberry à distance depuis son ordinateur (connexion SSH) :

* Sur la Raspberry s’assurer que le ssh est activé
* Sur son ordinateur :
* Installer Putty et lancer
* Dans « Host Name » entrer l’adresse IP de la Raspberry **192.168.0.10** puis Open
* Une fenêtre s’affiche : j’autorise
* Entrer ses identifiants Raspberry

Pour insérer des fichiers de son ordinateur dans la Raspberry (connexion SSH) :

* Sur la Raspberry s’assurer que le ssh est activé
* Sur son ordinateur :
* Installer FileZilla et lancer
* Identifier la Raspberry :
* Dans « Hote » entrer l’adresse IP de la Raspberry **192.168.0.10**
* Dans « Identifiant » entrer le nom d’utilisateur de la Raspberry **pi**
* Dans « Mot de passe » entrer le mdp de la Raspberry
* Dans « Ports » entrer **22**
* Connexion Rapide